**М1 175.60.40 С**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический медицинский шкаф для хранения медикаментов М1 175.60.40 С****Размер:** 1749\*600\*400.**Срок службы:** 10 лет.Шкаф односекционный (84.5х59.8х36 см., 84.7х59.8х36) с одной металлической дверью(80,8×52 см.) и одной дверью из стекла(80,3×52,1см.), с ребром жесткости на двери (79,4х9.5 см.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли. Одна дверь из секции имеет врезной замок (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 73 см. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа)В комплекте к шкафу идет:1. Две металлические полки (59.3×35.6 см.) с нагрузкой до 30 кг. и креплением на металлических клипсах. 2. Две полки из стекла (59.4×35.5 см.) с нагрузкой до 30 кг. и креплением на металлических клипсах. 3. Четыре регулируемые опоры (4х15 см.).Цвет шкафа - RAL 9016 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.Имеется возможность установки дополнительных полок. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **М1 175.60.40 С** | **1749\*600\*400 (без регулируемых опор)** |
| **1** | **Количество секций шт.** | **1** |
|  | **Внутренние размеры 1 верхнее отделения(В\*Ш\*Г), см** | **84.5х59.8х36** |
|  | **Внутренние размеры 2 нижние отделения (В\*Ш\*Г), см** | **84.7х59.8х36** |
| **2** | **Количество дверей шт.** | **1 металлическая + 1 стеклянная** |
|  | **Размер одной двери с замком (В\*Ш),см** | **80,8×52** |
|  | **Размер одной двери без замка (В\*Ш),см** | **---** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт.** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (В\*Ш),см** | **79,4х9.5** |
|  | **Размер стеклянной двери, см** | **80,3×52,1** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Магнитные защелки** | **2** |
| **3** | **Количество полок** | **4** |
|  | **Размеры полки металлической(Ш\*Г), см** | **59.3×35.6** |
|  | **Нагрузка на полку 30 кг.** | **Соответствие** |
|  | **Размеры полки стеклянной(Ш\*Г), см** | **59.4×35.5** |
|  | **Нагрузка на полку кг.** | **Соответствие** |
|  | **Возможность установки доп полок** | **Соответствие** |
|  | **Крепление полок на металлических клипсах** | **Соответствие** |
|  | **Шаг регулировки полок по высоте, см** | **4** |
|  |  |  |
| **4** | **Количество замков, шт.** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт.** | **2** |
|  | **Расстояние от центра замка до низа двери, см (для нижней двери)** | **73** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, см (для верхней металлической двери)** | **---** |
| **5** | **Замок повышенной секретности PAKSLOCK** | **Соответствие** |
| **6** | **Регистрация в Росздравнадзоре по ТУ 9452-002-96303248-2016** | **Соответствие** |
| **7** | **Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
|  | **Тип покраски Глянец** | **Соответствие** |
| **8** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **9** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Да** |
|  | **Количество Регулируемых опор** | **4** |
|  | **Размер регулируемой опоры Диаметр\*Высота, см** | **4х15** |
| **10** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**